|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  01 0270 |  03 0471 |  05 0672 |  | 70, 71 & 72zijn vloer-prikpunten |
|  |  |
|  |  |  1 2  |  3 4 |  5 6 |  |  |
|  |  |  7 8 |  9 10 |  11 12 |  |  |
|  |  |  13 14 |  15 16 |  17 18 |  |  |
|  |  |  19 20  |  21 22 |  23 24 |  |  |
| 67, 68, 6967, 68, 69 |  25 26 |  27 28 |  29 30 | 67, 68 & 69zijn vloer-prikpunten |
| 55 56 57 58 |  31 32 |  33 34  |  35 36 | voorrand tribune zaal |
|  |  37 38 |  39 40 |  41 42 | balkonrand |
|  |  43 44 |  45 46 |  47 48 |  |
| regieruimte111Hoogte tot grid: 4.20 m8x FR1KWAchterwand: 7.90m 8xPC1KWVoorkant tribune: 8.05mDiepte: 7.80m speaker, niet verplaatsbaar.ingang balkon 22 stoelen8xFR650W8xPC650 W |

kleedkamer

nooduitgang vrijhouden

trap nooduitgang

laden/lossen

 **foyer**

ruimte

voor 14

extra

stoelen

ingang zaal

58 stoelen

stoelen

6xFLOOD

500W

6x PROF.

650W

1x volgspot

1KW

8xPar64

1KW

Als u deze plattegrond download en opslaat, kunt u uw lichtplan op deze plattegrond zelf aanpassen.

Dat gaat als volgt:

* Rechtsonder klikt u de gewenste spot met de rechter muisknop aan.
* Selecteer kopiëren
* Selecteer plakken
* De afbeelding van de spot sleept u naar de gewenste plek

Wilt u de spot roteren

* Open het tekenmenu
* Selecteer de spot met de linkermuisknop
* Linksonder ziet u een blauwe ronde pijl met een groen puntje
* Klik hierop
* Er verschijnen vier groene puntjes rond de spot
* Met de linker muisknop kunt u de spot roteren

U kunt via tekstvakjes ook kleurnummer invoeren. Herhaal bovenstaande stappen tot u lichtplan compleet is.