|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |
|  | | | 01 02  70 | 03 04  71 | 05 06  72 |  | 70, 71 & 72  zijn vloer-  prikpunten |
|  |  | |
|  |  | | 1 2 | 3 4 | 5 6 |  |  |
|  |  | | 7 8 | 9 10 | 11 12 |  |  |
|  |  | | 13 14 | 15 16 | 17 18 |  |  |
|  |  | | 19 20 | 21 22 | 23 24 |  |  |
| 67, 68, 69  67, 68, 69 | | | 25 26 | 27 28 | 29 30 | 67, 68 & 69  zijn vloer-  prikpunten | |
| 55 56 57 58 | | 31 32 | | 33 34 | 35 36 | voorrand tribune zaal | |
|  | | 37 38 | | 39 40 | 41 42 | balkonrand | |
|  | | 43 44 | | 45 46 | 47 48 |  | |
| regieruimte  1  1  1  Hoogte tot grid: 4.20 m  8x FR  1KW  Achterwand: 7.90m  8xPC  1KW  Voorkant tribune: 8.05m  Diepte: 7.80m  speaker, niet verplaatsbaar.  ingang balkon  22 stoelen  8xFR  650W  8xPC  650 W | | | | |

kleedkamer

nooduitgang vrijhouden

trap nooduitgang

laden/lossen

**foyer**

ruimte

voor 14

extra

stoelen

ingang zaal

58 stoelen

stoelen

6xFLOOD

500W

6x PROF.

650W

1x volgspot

1KW

8xPar64

1KW

Als u deze plattegrond download en opslaat, kunt u uw lichtplan op deze plattegrond zelf aanpassen.

Dat gaat als volgt:

* Rechtsonder klikt u de gewenste spot met de rechter muisknop aan.
* Selecteer kopiëren
* Selecteer plakken
* De afbeelding van de spot sleept u naar de gewenste plek

Wilt u de spot roteren

* Open het tekenmenu
* Selecteer de spot met de linkermuisknop
* Linksonder ziet u een blauwe ronde pijl met een groen puntje
* Klik hierop
* Er verschijnen vier groene puntjes rond de spot
* Met de linker muisknop kunt u de spot roteren

U kunt via tekstvakjes ook kleurnummer invoeren. Herhaal bovenstaande stappen tot u lichtplan compleet is.